**ЗАПРОС ЦЕНОВЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ**

**Поставка и монтаж лифтового оборудования**

**Октябрь 2025 года**

**ЗАПРОС ЦЕНОВОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ - ТОВАРЫ (RFQG)**

**Название проекта:** Развитие устойчивых к изменению климата цепочек добавленной стоимости в сельском хозяйстве» (ПРУИК ЦДС)

**Источник финансирования:** Азиатский Банк Развития

**Номер контракта:** GD-01 «Поставка и установка лифтового оборудования с сопутствующими услугами»

**Дата публикации запроса:** 3 октября 2025 года

**Кому:** всем участникам

Уважаемый участник торгов:

1. Отдел реализации сельскохозяйственных проектов (ОРСП) при Министерстве водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кыргызской Республики (Заказчик) настоящим приглашает Вас представить ценовое предложение на поставку и установку лифтового оборудования с сопутствующими услугами.

Чтобы помочь Вам в подготовке ценового предложения, мы прилагаем следующую документацию:

* Форма предложения (Приложение);
* График поставки и установки (Приложение 2);
* Технические спецификации (Приложение 3);
* Ведомость объемов работ (Приложение 4);
* Проект контракта (Приложение 5).

2. Однако если Вы/Ваша фирма подпадаете под любое из следующих условий, Ваше предложение не может быть рассмотрено:

1. Вы/Ваша фирма не являетесь гражданином/ подданным страны-члена АБР, или
2. Вы/Ваша фирма связаны/ были связаны с фирмой, подготовившей проект, спецификации или участвовали в подготовке Проекта, для которого был определен контракт, являющийся предметом настоящего запроса котировок, или
3. Вы/Ваша фирма принадлежит/ является собственностью Заказчика, или
4. Вы/Ваша фирма в настоящее время подвергаетесь санкциям или временно отстранены от деятельности Азиатским банком развития за нарушение его Антикоррупционной политики (1998 г., пересмотренной на сегодняшний день), или
5. импорт товаров или услуг из вашей страны или любые выплаты физическим или юридическим лицам в вашей стране запрещены в соответствии с решением Совета Безопасности Организации Объединенных Наций в соответствии с Главой VII Устава Организации Объединенных Наций.

3. Чтобы соответствовать требованиям, Вы должны иметь опыт работы в качестве производителя или уполномоченного поставщика товаров, охватываемых настоящим **Запросом ценовых предложений**, и в качестве доказательства Вы также должны приложить документ, подтверждающий ваш опыт работы в качестве поставщика, по крайней мере, одного контракта за последние 3 года, размер и характер которого аналогичен товарам, указанным в графике поставок настоящего Контракта.

4. Ваше предложение должно быть представлено в соответствии со следующими инструкциями, процедурами, положениями и условиями **Контракта.**

Подготовка котировок

1. Ваше ценовое предложение(я) относится для всех наименований товаров, описанных в прилагаемых документах, и представленных только в прилагаемой **Форме предложения** **с графиком поставок и установки, с указанием цен.** Валютой котируемых цен и оплаты является **кыргызский сом.**
2. Цены должны быть указаны для поставки и доставки в Бишкек и сопровождаться соответствующей технической документацией, каталогом(ами) и другими печатными материалами или соответствующей информацией на русском языке по каждому описываемому пункту товара, включая названия и адреса фирм, предоставляющих услуги послепродажного обслуживания в городе Бишкек.
3. Вы должны предоставить только один набор котировок по вышеуказанным пунктам. Ваше предложение должно быть напечатано или написано несмываемыми чернилами и подписано вами или вашим уполномоченным представителем. Без подписи в **Форме ценового предложения** ваше предложение не будет рассматриваться в дальнейшем.
4. Вы должны предоставить один оригинал **Формы ценового предложения** с четкой пометкой «Оригинал». Кроме того, вы также должны предоставить одну копию с пометкой «КОПИЯ». В случае каких-либо расхождений между оригиналом и копией, оригинал имеет преимущественную силу.
5. Ваше предложение должно быть действительным в течение 30 дней с момента крайнего срока подачи предложения(й), как указано ниже. Если вы отзовете свое предложение в течение срока действия и/или откажетесь принять присуждение контракта, в момент и в случае его присуждения, вы будете исключены из списка Поставщиков проекта на 2 года.

Подача и вскрытие

1. Ваша **Форма ценового предложения** с **Графиком поставки и установки** с указанием цен, должна быть представлена до **15:00 часов** **17 октября 2025 года** (по местному времени) вместе с необходимыми документами, которые должны быть подписаны, запечатаны в конверте, адресованы и доставлены по следующему адресу:

Наименование: ОРСП при МВРСХПП КР

Адрес: г.Бишкек, ул. Киевская 96А (5 этаж, 515 каб.)

Тел/факс: +996 (312) 665625, +996 (312) 975974

Электронная почта: [procurement@apiu.kg](mailto:procurement@apiu.kg)

1. Предложения должны быть вскрыты публично в присутствии представителей участвующих поставщиков, которые пожелают присутствовать, **17 октября 2025 года в 15:00 часов** (по местному времени).

Оценка и сравнение

1. Котировки, определенные в значительной степени отвечающими **Запросу ценового предложения**, будут оцениваться путем сравнения их цен предложения. Предложение не является отвечающим требованиям, если оно содержит существенные отклонения или оговорки к положениям, условиям и спецификациям, изложенным в настоящем **Запросе ценового предложения**.
2. При оценке котировок Заказчик должен внести поправки в любые арифметические ошибки следующим образом:
3. в случае расхождения между суммами, указанными цифрами и прописью, сумма, указанная прописью будет иметь преимущество; и
4. в случае расхождения между ценой за единицу товара и общей стоимостью позиции, возникающее в результате умножения цены за единицу товара на количество, определяющую силу будет иметь указанная цена за единицу товара.

Если Вы откажетесь принять исправление, Ваше предложение будет отклонено.

Присуждение контракта

1. Заказчик присуждает контракт поставщику, чье предложение признано в значительной степени соответствующим настоящему **Запросу предложения** и который предложил самое низкое ценовое предложение.
2. Поставщик, чье предложение принято, будет уведомлен Заказчиком в течение 3 (трех) рабочих дней с даты подачи предложения путем возврата копии **Формы предложения** с **Письмом о принятии предложений**, подписанным уполномоченным представителем Заказчика.
3. Выигравший поставщик должен подписать **Контракт**, регулируемый **Условиями и Положениями Контракта.**

5. Дополнительную информацию можно получить по адресу:

Наименование: ОРСП при МВРСХПП КР

Адрес: г.Бишкек, ул. Киевская 96А (5 этаж, 515 каб.)

Тел/факс: +996 (312) 665625, +996 (312) 975974

Электронная почта: [procurement@apiu.kg](mailto:procurement@apiu.kg)

6. Заказчик намерен использовать средства **Азиатского банка развития (АБР)** для правомочных выплат по **Контракту**, вытекающих из настоящего **Запроса котировок**.

7. В соответствии с **Антикоррупционной политикой АБР** (1998 г., пересмотренной на сегодняшний день), поставщики должны соблюдать самые высокие нормы этики в процессе закупки и исполнения таких контрактов. АБР может отклонить предложение о присуждении контракта и может наложить санкции или другие меры по исправлению положения в отношении вовлеченных сторон, если он определит, что поставщик, рекомендованный к присуждению контракта, или любая другая сторона, прямо или через агента, замешан в коррупционных, мошеннических, сговорных, принудительных или препятствующих действиях, или других нарушениях, связанных с проявлениями недобросовестности в ходе проведения конкурсного отбора или выполнения Контракта. На момент подачи вашего предложения вы не должны находиться в санкционном списке АБР. Фирма/частное лицо не имеет права участвовать в какой-либо деятельности по закупкам в рамках проекта, финансируемого, управляемого или поддерживаемого АБР, в период временного приостановления или отстранения от участия со стороны АБР в соответствии с его Антикоррупционной политикой, независимо от того, было ли такое отстранение непосредственно наложено или применимо АБР в соответствии с Соглашением о взаимном исполнении решений об отстранении.

8. Вы/ваша фирма, партнеры совместного предприятия, партнеры, компании-учредители, филиалы или дочерние компании, включая любых субподрядчиков или поставщиков для любой части Контракта, не являетесь и никогда не были временно отстранены, лишены прав участия, объявлены неправомочными или внесены в черный список страной Заказчика, любой международной организацией и другим донорским агентством.

В случае если отстранен от участия, объявлен неправомочным, временно приостановлен или внесен в черный список укажите подробную информацию (применительно к каждому партнеру совместного предприятия, партнеру, компанию-учредителю, филиалу, дочерним компаниям, субподрядчикам и/или поставщикам):[[1]](#footnote-1)

1. Название учреждения: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
2. Период отстранения, дисквалификации или внесения в черный список (дата начала и окончания): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
3. Причина отстранения, дисквалификации или внесения в черный список: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

9. Вы/ваша фирма, партнеры по совместному предприятию, партнеры, филиалы или дочерние компании компании-учредителя, включая любых субподрядчиков или поставщиков, ключевые должностные лица и директора, не были [обвинены или осуждены] за какое-либо уголовное преступление (включая уголовные преступления и правонарушения) или нарушения правил/ положений закона, влекущие за собой наказание в виде лишения свободы.

Если было предъявлено обвинение или осуждение пожалуйста, укажите подробную информацию:[[2]](#footnote-2)

* + 1. Характер правонарушения/нарушения: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
    2. Суд/область юрисдикции: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
    3. Решение (т.е. отклонен; урегулирован; осужден/срок наказания): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
    4. Другие соответствующие сведения:

10. Вы/ваша фирма понимаете, что вы обязаны уведомить АБР, если вы/ваша фирма, партнеры по совместному предприятию, партнеры, компания-учредитель, филиалы или дочерние компании, включая любых субподрядчиков или поставщиков, временно отстранены от работы, не допущены к работе или лишены права работать с АБР или любыми другими многосторонними банками развития, страной Заказчика, международными организациями и другими учреждениями-донорами, или если любой из ваших ключевых должностных лиц и директора обвинены или осуждены за любое уголовное преступление или правонарушения/нарушения положений закона, которые влекут за собой наказание в виде лишения свободы.

11. Любое введение в заблуждение, которое сознательно или по неосторожности вводит в заблуждение или пытается ввести в заблуждение, может привести к автоматическому отклонению котировки/предложения или аннулированию контракта, в случае его присуждения, и может привести к принятию мер по исправлению положения в соответствии с Антикоррупционной политикой АБР (1998 г., пересмотренной на сегодняшний день) и «Принципами и руководством по добросовестности» (2015 г., с периодическими поправками).

12. У участника торгов не должно быть конфликта интересов. Все участники торгов, у которых обнаружен конфликт интересов, будут дисквалифицированы.

13. Пожалуйста, подтвердите по факсу/электронной почте получение настоящего запроса и подтвердите, отправите ли вы ценовое предложение.

С уважением,

Директор ОРСП

Т.К. Тулеев \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение

**ФОРМА ПРЕДЛОЖЕНИЯ**

**(Товары)**

\_\_\_ «\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_» 2025 года

**Кому:** Отдел реализации сельскохозяйственных проектов (ОРСП) при Министерстве водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кыргызской Республики

**Адрес:** г.Бишкек, ул. Киевская 96А (5 этаж, 515 каб.)

**Тел/факс:** +996 (312) 665625, +996 (312) 975974

**Электронная почта:** [procurement@apiu.kg](mailto:procurement@apiu.kg)

Мы, предлагаем выполнить Контракт «GD-01 – Поставка и установка лифтового оборудования с сопутствующими услугами» в соответствии с **Условиями и Положениями Контракта** и **Графиком поставки и установки** с указанием цен, прилагаемым к настоящему Предложению, по цене Контракта на сумму \_\_\_\_\_\_\_\_­­­­\_\_\_­­­­­­\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ­­­­[сумма прописью]\_\_\_\_\_\_\_\_­­­­­­\_\_\_\_ [сумма цифрами] [название валюты] \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_. Мы предлагаем выполнить поставку товаров, описанных в Контракте, в течение Срока Поставки, указанного в **Графике поставки и установки** с указанием цен.

Настоящее коммерческое предложение и Ваше письменное согласие с ним представляют собой обязывающий контракт, между нами. Мы понимаем, что Вы не обязаны принимать самое низкое или любое предложение, которое получаете.

Настоящим мы подтверждаем, что данное Предложение соответствует условию Действительности Предложения и гарантии, установленным документом **Запрос ценовых предложений** и **Условия и Положения Контракта**, соответственно.

Мы: (а) являемся гражданами страны-члена АБР; (б) не были связаны с фирмой, которая подготовила дизайн и спецификации контракта, являющегося предметом данного запроса ценовых предложений; (в) не принадлежим Заказчику; (г) в настоящее время не находимся под санкциями или временным лишением прав на участие, наложенным Азиатским банком развития; и (e) насколько нам известно, нам не запрещено заключать контракты в соответствии с решением Совета Безопасности Организации Объединенных Наций.

Наименование поставщика: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Подпись уполномоченного лица: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Имя подписавшего контракт: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Должность лица, подписавшего контракт: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Адрес: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Номер телефона: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Номер факса, если есть: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Адрес электронной почты (необязательно): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**ПРИНЯТИЕ**

Заказчик принимает предложение Поставщика о поставке и установке товаров. Прилагается Контракт с принятой ценой Контракта на подпись Поставщика, который должен быть передан Заказчику в течение 15 дней с момента получения.

Пожалуйста, предоставьте Гарантию исполнения Контракта в течение 15 дней с момента получения этой возвращенной **Формы ценового предложения** в размере, эквивалентном 5% от Цены Контракта.]

|  |  |
| --- | --- |
| Имя Заказчика: | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Подпись уполномоченного лица: | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Имя подписавшего: | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Должность подписавшего: | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Дата: | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

## Приложение 2

## ГРАФИК ПОСТАВКИ И УСТАНОВКИ

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Описание** | **Единица** | **Кол-во** | **Цена за единицу** | **Общая цена** | **Срок поставки** |
| 1 | Пассажирский лифт 450 кг. | комплект | 1 |  |  | 120 календарных дней с момента подписания Контракта |
| 2 | Грузовой лифт 1000 кг. | комплект | 1 |  |  |

Приложение 3

**ТЕХНИЧЕСКИЕ СПЕЦИФИКАЦИИ**

1. **Техническое задание на поставку и установку пассажирского лифта 450 кг.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование** | **Описание** | **Предложение Поставщика** |
| **Общая информация** | | *(указать модель и страну производителя)* |
| Количество лифтов:  Назначение:  Модель:  Тип управления:  Базовый (посадочный) этаж:  Обслуживаемые этажи:  Не обслуживаемые этажи:  Проходной тип:  Проходной этаж: | 1  Пассажирский  (прописывается Поставщиком)  Одиночное  1  -1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  нет  нет  нет |  |
| **Основные технические характеристики** | |  |
| Грузоподъемность:  Скорость движения:  Расположение машинного помещения:  Размер шахты (Ш x Г):  Внут. размеры кабины (Ш x Г):  Высота кабины:  Высота последнего этажа:  Глубина приямка: | 450 кг  1 м/с (60 м/мин)  Сверху шахты  1550 мм x 1700 мм  1150 мм x 1100 мм  2200 мм  3800 мм  1200 мм |  |
| **Электроснабжение** | |  |
| Основное питание:  Питание освещения: | 380V, 3 фазы, 50 Гц  220V, 1 фаза, 50 Гц |  |
| **Двери** | |  |
| Тип открывания дверей:  Размер дверного проема:  Безопасность дверей (сенсор): | Центральное  700 мм x 2100 мм  Да |  |
| **Материалы и отделка кабины** | |  |
| Пол:  Потолок:  Поручни:    Задняя стенка:  Боковые стенки:  Центральная панель:  Входная группа:  Двери кабины (1 этаж):  Двери кабины (остальные этажи):  Обрамление дверного проема (1 этаж):  Обрамление дверного проема (остальные этажи): | PVC-FD-03  CD-01  Нержавеющая сталь HR-02 (Hairline), 3 шт (2 по краям, 1 по центру)  Нержавеющая сталь (Hairline)  Нержавеющая сталь (Hairline) с зеркальными вставками (20 см)  Нержавеющая сталь (Hairline)  Нержавеющая сталь (Hairline)  Нержавеющая сталь (Hairline)  Нержавеющая сталь (Hairline)  Керамогранит  Керамогранит |  |
| **Панели управления и кнопки** | |  |
| Кнопка вызова:  Тип этажных вызывных панелей:  Тип панели в кабине: | PB31 — синий  LEC 300  CEC 300 |  |
| **Требования к оборудованию** | |  |
| Оборудование должно быть:   * Новым, сертифицированным, не бывшим в эксплуатации; * Соответствовать требованиям ТР ТС 011/2011, ГОСТ Р 53780-2010; * Оснащено средствами связи, аварийного освещения и UPS; * Иметь противоударную, вандалостойкую кабину; * Укомплектовано системой аварийного спуска; * Обеспечивать работу при температуре от +5°C до +40°C. | |  |
| **Дополнительные опции** | |  |
| * Аварийный автодоводчик (ARD) остановка * Голосовая озвучка на кыргызском и английском языках. | |  |
| **Работы, подлежащие выполнению** | |  |
| Поставщик должен выполнить полный цикл «под ключ», включая:   1. Демонтаж изношенного лифтового оборудования. 2. Поставка оборудования, в том числе:    * Лебёдка, кабина, двери, направляющие, система управления, комплект безопасности; 3. Монтажные работы:    * Монтаж шахтного оборудования, приводов, направляющих, кабины;    * Подключение электросетей и сигнализации;    * Общестроительные работы в шахте, и в машинном помещении до и после установки. 4. Оформление порталов (дверных проемов):    * Отделка дверных проёмов на каждом этаже нержавеющей сталью или иным прочным и эстетичным материалом    * Подгонка проемов в соответствии с новыми дверными рамами    * Проведение отделочных работ по периметру шахты лифта (в пределах 0,5 м от портала)    * Цвет и стиль оформления — согласовываются с заказчиком 5. Пуско-наладка:    * Проверка всех функций и узлов, обучение персонала; 6. Документация:    * Паспорт на лифт;    * Инструкции;    * Сертификаты;    * Журнал ТО; 7. Сдача в эксплуатацию:    * Экспертиза проектной документации на установку лифта;    * Экспертиза (регистрация) декларации о соответствии лифта;    * Пусконаладочные работы. Системы подпора в лестничных клетках и лифтовых шахтах при количестве обслуживаемых этажей;    * Техническое освидетельствование смонтированного лифта перед вводом в эксплуатацию;    * Изготовление паспорта лифта с принципиальной электросхемой. | |  |
| **Требования к подрядчику** | |  |
| * Наличие разрешительных документов (лицензия / допуск) на монтаж лифтов; * Сертифицированный персонал; * Опыт выполнения аналогичных работ не менее 3 лет (предоставить копию контракта со всеми подтверждающими документами); * Предоставление технической поддержки и сервисного обслуживания в течение гарантийного срока. | |  |
| **Гарантия на оборудование и работы** | 24 месяцев |  |
| **Условия поставки** - DDP **(**Delivered Duty Paid) продавец полностью отвечает за доставку оборудования до объекта Заказчика, включая все расходы и формальности). | |  |

**Приложения**

* Предварительные чертежи шахты;
* Архитектурные планы здания;
* Спецификация оборудования.

1. **Техническое задание на поставку и установку грузового лифта 1000 кг.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование** | **Описание** | **Предложение Поставщика** |
| **Общая информация** | | *(указать модель и страну производителя)* |
| Количество лифтов:  Назначение:  Модель:  Тип управления:  Базовый (посадочный) этаж:  Обслуживаемые этажи:  Не обслуживаемые этажи:  Проходной тип:  Проходной этаж: | 1  Грузовой  (прописывается Поставщиком)  Одиночное  1  -1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  нет  нет  нет |  |
| **Основные технические характеристики** | |  |
| Грузоподъемность:  Скорость движения:  Расположение машинного помещения:  Размер шахты (Ш x Г):  Внут. размеры кабины (Ш x Г):  Высота кабины:  Высота последнего этажа:  Глубина приямка: | 1000 кг  1 м/с (60 м/мин)  Сверху шахты  1850 мм x 2250 мм  1100 мм x 2100 мм  2200 мм  3800 мм  1300 мм |  |
| **Электроснабжение** | |  |
| Основное питание:  Питание освещения: | 380V, 3 фазы, 50 Гц  220V, 1 фаза, 50 Гц |  |
| **Двери** | |  |
| Тип открывания дверей:  Размер дверного проема:  Безопасность дверей (сенсор): | Центральное  900 мм x 2100 мм  Да |  |
| **Материалы и отделка кабины** | |  |
| Пол:  Потолок:  Поручни:    Задняя стенка:  Боковые стенки:  Центральная панель:  Входная группа:  Двери кабины (1 этаж):  Двери кабины (остальные этажи):  Обрамление дверного проема (1 этаж):  Обрамление дверного проема (остальные этажи): | PVC-FD-03  CD-01  Нержавеющая сталь HR-02 (Hairline), 3 шт (2 по краям, 1 по центру)  Нержавеющая сталь (Hairline)  Нержавеющая сталь (Hairline) с зеркальными вставками (20 см)  Нержавеющая сталь (Hairline)  Нержавеющая сталь (Hairline)  Нержавеющая сталь (Hairline)  Нержавеющая сталь (Hairline)  Керамогранит  Керамогранит |  |
| **Панели управления и кнопки** | |  |
| Кнопка вызова:  Тип этажных вызывных панелей:  Тип панели в кабине: | PB31 — синий  LEC 300  CEC 300 |  |
| **Требования к оборудованию** | |  |
| Оборудование должно быть:   * Новым, сертифицированным, не бывшим в эксплуатации; * Соответствовать требованиям ТР ТС 011/2011, ГОСТ Р 53780-2010; * Оснащено средствами связи, аварийного освещения и UPS; * Иметь противоударную, вандалостойкую кабину; * Укомплектовано системой аварийного спуска; * Обеспечивать работу при температуре от +5°C до +40°C. | |  |
| **Дополнительные опции** | |  |
| * Аварийный автодоводчик (ARD) остановка * Голосовая озвучка на кыргызском и английском языках | |  |
| **Работы, подлежащие выполнению** | |  |
| Поставщик должен выполнить полный цикл «под ключ», включая:   * 1. Демонтаж изношенного лифтового оборудования.   2. Поставка оборудования, в том числе:   + Лебёдка, кабина, двери, направляющие, система управления, комплект безопасности;   1. Монтажные работы:   + Монтаж шахтного оборудования, приводов, направляющих, кабины;   + Подключение электросетей и сигнализации;   + Общестроительные работы в шахте, и в машинном помещении до и после установки.   1. Оформление порталов (дверных проемов):   + Отделка дверных проёмов на каждом этаже нержавеющей сталью или иным прочным и эстетичным материалом   + Подгонка проемов в соответствии с новыми дверными рамами   + Проведение отделочных работ по периметру шахты лифта (в пределах 0,5 м от портала)   + Цвет и стиль оформления — согласовываются с заказчиком   1. Пуско-наладка:   + Проверка всех функций и узлов, обучение персонала;   1. Документация:   + Паспорт на лифт;   + Инструкции;   + Сертификаты;   + Журнал ТО;   1. Сдача в эксплуатацию:   + Экспертиза проектной документации на установку лифта;   + Экспертиза (регистрация) декларации о соответствии лифта;   + Пусконаладочные работы. Системы подпора в лестничных клетках и лифтовых шахтах при количестве обслуживаемых этажей;   + Техническое освидетельствование смонтированного лифта перед вводом в эксплуатацию;   + Изготовление паспорта лифта с принципиальной электросхемой. | |  |
| **Требования к подрядчику** | |  |
| * Наличие разрешительных документов (лицензия / допуск) на монтаж лифтов; * Сертифицированный персонал; * Опыт выполнения аналогичных работ не менее 3 лет (предоставить копию контракта со всеми подтверждающими документами); * Предоставление технической поддержки и сервисного обслуживания в течение гарантийного срока. | |  |
| **Гарантия на оборудование и работы** | 24 месяцев |  |
| **Условия поставки** - DDP **(**Delivered Duty Paid) продавец полностью отвечает за доставку оборудования до объекта Заказчика, включая все расходы и формальности). | |  |

**Приложения**

* Предварительные чертежи шахты;
* Архитектурные планы здания;
* Спецификация оборудования.

Приложение 4

**Ведомость объёмов работ**

**Демонтаж - монтаж лифта 450 кг, 1000 кг**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование работ** | **Ед. изм.** | **Кол-во** | **Стоимость за ед. *(сом)*** | **Всего *(сом)*** |
| 1 | Демонтаж Лифт пассажирский со скоростью движения кабины до 1 м/с, грузоподъемностью 400 кг, количество остановок 8, высота шахты 24 м | лифт | 1 |  |  |
| 2 | Демонтаж мелких металлоконструкций массой до 10 кг | т | 2,63 |  |  |
| 3 | Погрузка при автомобильных перевозках металлических конструкций массой от 1 до 3 т | т | 2,63 |  |  |
| 4 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км | т | 2,63 |  |  |
| 5 | Монтаж Лифт пассажирский со скоростью движения кабины до 1 м/с, грузоподъемностью 450 кг, количество остановок 8, высота шахты 24 м | лифт | 1 |  |  |
| 6 | Лифт пассажирский грузоподьемностью 450 кг количество остановок 8 - приобретение | лифт | 1 |  |  |
| 7 | Пусконаладочные работы. Системы подпора в лестничных клетках и лифтовых шахтах | система | 1 |  |  |
| 8 | Техническое освидетельствование смонтированного (модернизированного) лифта грузоподьемностью 450 кг. перед вводом в эксплуатацию | лифт | 1 |  |  |
| 9 | Экспертиза лифта грузоподьемностью 450 кг. | лифт | 1 |  |  |
| 10 | Экспертиза (регистрация) декларации о соответствии лифта грузоподьемностью 450 кг. | лифт | 1 |  |  |
| 11 | Экспертиза проектной документации на установку (замену, модернизацию) лифтов грузоподьемностью 450 кг. | лифт | 1 |  |  |
| 12 | Изготовление паспорта лифта грузоподьемностью 450 кг. с принципиальной электросхемой | лифт | 1 |  |  |
| 13 | Демонтаж Лифт пассажирский со скоростью движения кабины до 1 м/с, грузоподъемностью 1000 кг, количество остановок 8, высота шахты 24 м | лифт | 1 |  |  |
| 14 | Демонтаж мелких металлоконструкций массой до 10 кг | т | 3,55 |  |  |
| 15 | Погрузка при автомобильных перевозках металлических конструкций массой от 3 до 6 т | т | 3,55 |  |  |
| 16 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км | т | 3,55 |  |  |
| 17 | Монтаж Лифт пассажирский со скоростью движения кабины до 1 м/с, грузоподъемностью 1000 кг, количество остановок 8, высота шахты 24 м | лифт | 1 |  |  |
| 18 | Лифт пассажирский грузопдьемностью 1000 кг количество остановок 8 | лифт | 1 |  |  |
| 19 | Пусконаладочные работы. Системы подпора в лестничных клетках и лифтовых шахтах грузоподьемностью 1000 кг. | система | 1 |  |  |
| 20 | Техническое освидетельствование смонтированного (модернизированного) лифта грузоподьемностью 1000 кг.перед вводом в эксплуатацию | лифт | 1 |  |  |
| 21 | Экспертиза лифта грузоподьемностью 1000 кг. | лифт | 1 |  |  |
| 22 | Экспертиза (регистрация) декларации о соответствии лифта грузоподьемностью 1000 кг. | лифт | 1 |  |  |
| 23 | Изготовление паспорта лифта грузоподьемностью 1000 кг. с принципиальной электросхемой | лифт | 1 |  |  |
| 24 | Экспертиза проектной документации на установку (замену, модернизацию) лифтов грузоподьемностью 1000 кг. | лифт | 1 |  |  |
|  | **Всего по смете** |  |  |  |  |
|  | **НДС 12%** |  |  |  |  |
|  | **НсП 2%** |  |  |  |  |
|  | **Всего по смете с НДС иНсП** |  |  |  |  |
|  | **Непредвиденные расходы 10%** |  |  |  |  |
|  | **Итого по смете с налогами и непредвиденными расходами** |  |  |  |  |

**КОНТРАКТ**

**Название страны и проекта:** Кыргызская Республика, Проект «Развитие устойчивых к изменению климата цепочек добавленной стоимости в сельском хозяйстве» (ПРУИК ЦДС).

**Название контракта:** Поставка и установка лифтового оборудования с сопутствующими услугами.

**Номер контракта:** GD-01.

Настоящий Контракт заключен \_\_\_ [дата] \_\_\_\_ числа \_\_ [месяца], \_\_\_\_ [года] \_\_\_\_ между:

* **Отделом реализации сельскохозяйственных проектов (ОРСП)** при Министерстве водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кыргызской Республики, в лице директора Тулеева Тамчыбека Карыбековича, действующего на основании Устава,   
  с одной стороны (именуемый в дальнейшем – Заказчик), и
* \_\_\_ [название Поставщика] \_\_\_\_\_\_\_\_, в лице директора \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(именуемый в дальнейшем – Поставщик), с другой стороны, далее вместе именуемые – Стороны.

Принимая во внимание, что Заказчик запросил ценовое предложение на GD-01 – «Поставка и установка лифтового оборудования с сопутствующими услугами», которое должно быть поставлено Поставщиком в соответствии с **Контрактом**, и принято Предложение Поставщика на сумму \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_[сумма цифрами] и [сумма прописью] здесь и далее называется «Цена Контракта».

Заказчик и Поставщик договорились о нижеследующем:

1. Следующие документы считаются составляющими, должны читаться и толковаться как часть настоящего Контракта, а именно:
2. **Форма ценового предложения с графиком поставки и установки;**
3. **Условия и положения Контракта;**
4. **Технические спецификации;**
5. **Ведомость объемов работ.**
6. Принимая во внимание платежи, которые Заказчик должен произвести Поставщику, как это предусмотрено настоящим Контрактом, Поставщик настоящим заключает настоящий **Контракт** с Заказчиком на выполнение и завершение поставки товаров в рамках Контракта и устранения любых дефектов в них в соответствии с положениями настоящего **Контракта, и его положений и условий**.
7. Заказчик соглашается выплатить Поставщику, в счет поставки и доставки товаров, а также устранения в них дефектов, **Цену Контракта**, указанную и принятую в **Форме предложения**, в соответствии с условиями оплаты, предусмотренными в **Условиях и положениях Контракта**.

В ПОДТВЕРЖДЕНИЕ чего стороны подписали Контракт в соответствии с законодательством Кыргызской Республики в указанную выше дату.

|  |  |
| --- | --- |
| **Подпись и печать Заказчика**:  За и от имени  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Имя уполномоченного представителя | **Подпись и печать Поставщика**:  За и от имени  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Имя уполномоченного представителя |

**УСЛОВИЯ И ПОЛОЖЕНИЯ КОНТРАКТА**

**Название страны и проекта:** Кыргызская Республика, Проект «Развитие устойчивых к изменению климата цепочек добавленной стоимости в сельском хозяйстве» (ПРУИК ЦДС).

**Заказчик:** Отдел реализации сельскохозяйственных проектов (ОРСП) при Министерстве водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кыргызской Республики

**Название контракта:** Поставка и установка лифтового оборудования с сопутствующими услугами.

**Номер контракта:** GD-01.

* 1. **Определения**

1. «Контракт» означает соглашение, заключенное между Заказчиком и Поставщиком, вместе с упомянутыми в нем Контрактными документами, включая все приложения и документы, включенные в него посредством ссылки.
2. «Контрактные документы» означают документы, перечисленные в Контракте, включая любые поправки к ним.
3. «Цена Контракта» означает цену, подлежащую уплате Поставщику, как указано в Контракте, с учетом таких дополнений и корректировок или вычетов из нее, которые могут быть сделаны в соответствии с Контрактом.
4. «Поставка» означает передачу Товара от Поставщика Заказчику в соответствии с условиями, изложенными в Контракте.
5. «Завершение» означает выполнение поставки и любых связанных с ней услуг Поставщиком в соответствии с условиями, изложенными в Контракте.
6. «Товары» означают все товары, сырье, машины и оборудование и/или другие материалы, которые Поставщик обязан поставить Заказчику в соответствии с Контрактом.
7. «Заказчик» означает организацию, приобретающую Товары и сопутствующие услуги, как указано в СУК.
8. «Поставщик» означает физическое лицо, частное или государственное учреждение или их сочетание, чье предложение на исполнение Контракта было принято Заказчиком и названо так в Контракте, включая правопреемников или разрешенные правопреемники Поставщика.
9. «АБР» - Азиатский банк развития.
10. **Применимое право**

2.1 Контракт толкуется в соответствии с законодательством страны Заказчика.

1. **Язык**
   1. Все сообщения и документы, связанные с Контрактом, должны быть на русском и английском языках.
2. **Уступка**

4.1 Любая уступка настоящего Контракта или каких-либо прав по нему, полностью или частично, без предварительного письменного согласия Заказчика является недействительной.

1. **Мошенничество и коррупция**

5.1 На настоящий Контракт распространяются положения Антикоррупционной политики АБР (1998 г., пересмотренной на сегодняшний день) и Принципов и руководства по добросовестности (2015 г., с периодическими поправками), которые требуют, чтобы Заемщики (включая бенефициаров деятельности, финансируемой АБР), а также поставщики и подрядчики по контрактам, финансируемым АБР, соблюдали самые высокие стандарты этики во время закупок и исполнения таких контрактов.

1. **Фиксированная цена контракта**

6.1 Цены, указанные в Форме предложения, являются твердыми и фиксированными и не подлежат корректировке в ходе исполнения контракта.

1. **График поставок**

7.1 Поставка должна быть осуществлена в соответствии с графиком, указанным в Графике поставок и установки, но не позднее одного месяцас даты подписания контракта.

1. **Необходимые технические характеристики** (с приложениями при необходимости)
2. Общее описание
3. Конкретные детали и технические стандарты
4. Параметры работ

Поставщик подтверждает соответствие вышеуказанным спецификациям.

1. **Доставка и документы**
   1. При доставке и установке Поставщик обязан предоставить Заказчику следующие документы:
      1. копии счета Поставщика с указанием описания товара, количества, цены за единицу и общей суммы;
      2. гарантийный сертификат производителя или поставщика;
      3. сертификаты соответствия на лифты и комплектующие;
      4. паспорт на лифт (с отметкой завода-изготовителя);
      5. инструкции по монтажу, эксплуатации и техническому обслуживанию;
      6. акт сдачи-приемки выполненных работ;
      7. акт ввода лифта в эксплуатацию, и др.

Если товары доставляются курьером, поставщик также должен перед доставкой предоставить копии документов, которые позволят Заказчику получить товары. Вышеуказанные документы должны быть получены Заказчиком не позднее, чем за неделю до прибытия товаров, и в случае их неполучения Поставщик несет ответственность за любые последующие расходы.

1. **Налоги и пошлины**

10.1 Поставщик несет полную ответственность за уплату всех налогов, пошлин, лицензионных сборов и т. д., понесенных до момента поставки Контрактных Товаров Заказчику.

1. **Оплата**
   1. Оплата цены Контракта осуществляется в следующем порядке:
2. 100% после завершения поставки, установки и выполнения всех сопутствующих работ/услуг, подтвержденной актом приемки между Поставщиком и Заказчиком.
3. **Гарантия**

12.1 На предлагаемые товары должна распространяться гарантия производителя в течение не менее 12 месяцев с даты поставки Заказчику.

1. **Дефекты**

13.1 Все дефекты будут исправлены Поставщиком без каких-либо затрат для Заказчика в течение 30 календарных дней с даты уведомления Заказчиком. Название и адрес сервисного центра, где Поставщик должен устранить дефекты в течение гарантийного срока:

Объект \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Адрес \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. **Разрешение споров**

14.1 Заказчик и Поставщик должны приложить все усилия для мирного разрешения путем прямых неофициальных переговоров любых разногласий или споров между ними по Контракту или в связи с ним. В случае неразрешенного спора между Заказчиком и Поставщиком спор подлежит разрешению в соответствии с положениями Арбитражного суда Кыргызской Республики.

1. **Невыполнение обязательств**

15.1 Заказчик может расторгнуть Соглашение, если Поставщик не сможет поставить Товары в соответствии с вышеуказанными условиями, несмотря на 14-дневное уведомление, предоставленное Заказчиком, без каких-либо обязательств перед Поставщиком.

1. **Форс-мажорные обстоятельства**

16.1 Поставщик не несет ответственности за штрафы или расторжение контракта из-за невыполнения обязательств, если и в случае, если его задержка в исполнении или иное невыполнение своих обязательств по Контракту является результатом форс-мажорных обстоятельств.

(a) Для целей настоящего пункта «Форс-мажорные обстоятельства» означают события, не зависящие от Поставщика, не связанные с ошибкой или халатностью Поставщика и непредвиденные. Такие события могут включать, помимо прочего, действия Заказчика в его суверенном качестве, войны или революции, пожары, наводнения, эпидемии, карантинные ограничения и эмбарго на перевозку.

(б) В случае возникновения форс-мажорной ситуации, Поставщик должен незамедлительно уведомить Заказчика в письменной форме о таком состоянии и его причине. Если иное не указано Заказчиком в письменной форме, Поставщик должен продолжать выполнять свои обязательства по Контракту, насколько это практически возможно, и искать все разумные альтернативные средства для выполнения обязательств, которым не препятствуют форс-мажорные обстоятельства.

1. **Прекращение действия из-за нарушения добросовестности**

17.1 Заказчик может расторгнуть настоящий Контракт полностью или частично, если Поставщик, по мнению Заказчика, допустил нарушение добросовестности в соответствии с пунктом 5 [Мошенничество и коррупция] в ходе конкурса или при исполнении настоящего Контракта.

1. **Счета и записи**

18.1 Поставщик должен вести точные и систематические отчеты и записи в отношении поставленных товаров в такой форме и деталях, которые являются общепринятыми в отрасли, в течение периода не менее 3 лет после истечения срока действия или расторжения настоящего Контракта.

1. **Приостановление займа или кредита АБР**

19.1 В случае, если АБР приостанавливает предоставление Займа или Кредита Заказчику, из которого осуществляется часть платежей Поставщику:

* + 1. Заказчик обязан уведомить Поставщика с копией Менеджеру проекта о такой приостановке в течение 7 дней с момента получения уведомления АБР о приостановлении.

1. Любая такая информация должна быть направлена Заказчиком в АБР. [↑](#footnote-ref-1)
2. Любая такая информация должна быть направлена Заказчиком в АБР. [↑](#footnote-ref-2)